Adc_Sar_2_Isr ()
{
  <bb 2> :
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Adc_Sar_Ip_IRQHandler (2);
  return;

}


Adc_Sar_1_Isr ()
{
  <bb 2> :
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Adc_Sar_Ip_IRQHandler (1);
  return;

}


Adc_Sar_0_Isr ()
{
  <bb 2> :
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Adc_Sar_Ip_IRQHandler (0);
  return;

}


