FircStdbyEnable.part.0 (const struct Clock_Ip_IrcoscConfigType * config)
{
  long unsigned int _1;
  long unsigned int _2;
  <unnamed type> _4;

  <bb 4> [local count: 1073741824]:

  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _1 ={v} MEM[(struct FIRC_Type *)1076690944B].STDBY_ENABLE;
  _2 = _1 | 1;
  MEM[(struct FIRC_Type *)1076690944B].STDBY_ENABLE ={v} _2;
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _4 = config_3(D)->name;
  UpdateClockState (_4, 255);

  <bb 3> [local count: 1073741824]:
  return;

}


SircStdbyEnable.part.0 (const struct Clock_Ip_IrcoscConfigType * config)
{
  long unsigned int _1;
  long unsigned int _2;
  <unnamed type> _4;

  <bb 4> [local count: 1073741824]:

  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _1 ={v} MEM[(struct SIRC_Type *)1076658176B].MISCELLANEOUS_IN;
  _2 = _1 | 256;
  MEM[(struct SIRC_Type *)1076658176B].MISCELLANEOUS_IN ={v} _2;
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _4 = config_3(D)->name;
  UpdateClockState (_4, 255);

  <bb 3> [local count: 1073741824]:
  return;

}


SircStdbyEnable (const struct Clock_Ip_IrcoscConfigType * config)
{
  short unsigned int _1;
  long unsigned int _3;
  long unsigned int _5;
  <unnamed type> _6;

  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _1 = config_8(D)->enable;
  if (_1 != 0)
    goto <bb 3>; [50.00%]
  else
    goto <bb 4>; [50.00%]

  <bb 3> [local count: 536870912]:
  SircStdbyEnable.part.0 (config_8(D));
  goto <bb 5>; [100.00%]

  <bb 4> [local count: 536870913]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _3 ={v} MEM[(struct SIRC_Type *)1076658176B].MISCELLANEOUS_IN;
  _5 = _3 & 4294967039;
  MEM[(struct SIRC_Type *)1076658176B].MISCELLANEOUS_IN ={v} _5;
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _6 = config_8(D)->name;
  UpdateClockState (_6, 0);

  <bb 5> [local count: 1073741824]:
  return;

}


FircStdbyEnable (const struct Clock_Ip_IrcoscConfigType * config)
{
  short unsigned int _1;
  long unsigned int _3;
  long unsigned int _5;
  <unnamed type> _6;

  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _1 = config_8(D)->enable;
  if (_1 != 0)
    goto <bb 3>; [50.00%]
  else
    goto <bb 4>; [50.00%]

  <bb 3> [local count: 536870912]:
  FircStdbyEnable.part.0 (config_8(D));
  goto <bb 5>; [100.00%]

  <bb 4> [local count: 536870913]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _3 ={v} MEM[(struct FIRC_Type *)1076690944B].STDBY_ENABLE;
  _5 = _3 & 4294967294;
  MEM[(struct FIRC_Type *)1076690944B].STDBY_ENABLE ={v} _5;
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _6 = config_8(D)->name;
  UpdateClockState (_6, 0);

  <bb 5> [local count: 1073741824]:
  return;

}


InternalOscillatorEmpty (const struct Clock_Ip_IrcoscConfigType * config)
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return;

}


